Schüco ASS 77 PD.HI, Schuifdeursysteem

Thermische geïsoleerd schuifdeursysteem met een bouwdiepte van 200 mm en een maximale transparatie door rondom lopende ingewerkte vaste kaderprofielen.

Constructie-eigenschappen:

De vaste kaderprofielen worden met passende systeemeigen hoekverbindingsstukken in verstek samengesteld.
Het systeem beschikt over een nieuwe innovatieve electrische geleidingstechniek voor de aandrijving van de vleugelelementen en heeft een modern, greeploos design met heldere lijnuitvoering en bovendien een optimaal comfort dankzij bediening met één druk op de knop
Om tot statisch verantwoorde schuifvleugels te komen worden de zeer slanke profielen door middel van een systeemeigen verlijming met de beglazing verbonden.
Er zijn vleugelgewichten tot 500 kg realiseerbaar met een glasdikte tussen 46 en 60mm.
De dichtingen zijn zo uitgevoerd dat ze in aanzicht minimaal zichtbaar zijn.

Profielbouwdiepten:

Vaste kaderprofiel                                200 mm (twee –sporig)
Vleugelprofiel	77 mm

Profielaanzichtbreedten:

Vaste kaderprofielen (afhankelijk v.d. inbouwsituatie)
Vleugelprofiel (volledig verborgen achter de aanslag van het vaste kaderprofiel – t.h.v. van de                                           
                        middenstijl is de aanzichtbreedte 30 mm)