Système modulaire coulissant et levant coulissant à isolation thermique élevée avec une profondeur de cadre au choix de 140 mm ou de 220 mm avec une transparence maximale et une pénétration maximale de la lumière naturelle.

Type Schüco ASE 60

Caractéristique de la construction :

Cadre dormant			
Cadre dormant en aluminium à rupture de pont thermique, profilés à rouleaux en acier inoxydable plié avec surface de roulement en forme de toit pour un fonctionnement particulièrement fluide. 
Dans la zone de jonction, toutes les zones de déplacement sont recouvertes de profilés de recouvrement en PVC. 
Un seuil d’une hauteur maximale de 7 mm doit être assuré par le panneau inférieur intérieur, extrudé ou boulonné, sur le cadre dormant comme point de butée supplémentaire pour le seuil fini à l’intérieur, associé à un joint de dilatation à élasticité permanente.

Profilés d‘ouvrant
Les profilés d’ouvrant au design linéaire sont disponibles dans les variantes de poids de 200 et 350 kg. Les composants de ferrure sont recouverts d’un profilé de recouvrement, de sorte que le design linéaire reste intact même en position ouverte. Le composite à double traction, utilisable en option, minimise l’influence de l’effet bimétal et augmente la fiabilité fonctionnelle à des différences de températures plus élevées entre l’intérieur et l’extérieur. 
Une rainure de montage centrale assure une répartition optimale du poids du verre et un fonctionnement silencieux. Profilés étroits d’une largeur visible de seulement 82 mm. Les poids d’ouvrant jusqu’à 350 kg permettent d’assurer une grande transparence pour des espaces de vie baignés de lumière. 

Zone de jonction
Zone de jonction d’une largeur visible de 94 mm. Une bande de recouvrement continue, intégrée à l’intérieur des profilés de jonction, couvre les vis de fixation pour un design préservé. Trois niveaux d’étanchéité dans la zone centrale assurent une étanchéité parfaite. Les joints centraux magnétiques garantissent une pression d’étanchéité fiable, même par fortes charges de vent.
La zone de jonction en option, d’une largeur visible de seulement 40 mm, accroît encore la transparence.

Profondeur des profilés :
Cadre dormant :	140 mm 1 et 2 vantaux 
	220 mm 2 vantaux
Cadre ouvrant :	60 mm

Largeurs visibles de profilé :
Cadre dormant :	Largeur visible selon la variante
Cadre ouvrant :  	82 mm ou 92 mm selon l’exécution

Dimensions maximales :	
Dimensions de l’ouvrant (l x h) : jusqu’à max 3500 mm x 3200 mm ou jusqu’à max 3200 mm x 3500 mm
Épaisseurs de verre 24 mm – 40 mm

Sécurité :	
Résistance à l'effraction jusqu'à la classe RC 2 selon DIN V ENV 1627.
En association avec le composite à double traction, le profilé d’ouvrant permet la résistance à l’effraction tout en minimisant l’effet bimétal

Fonctionnalités avancées :
Le seuil au niveau du sol, confortable et sans obstacle, dans la variante de ferrure coulissante à lever crée une transition particulièrement plate entre l’intérieur et l’extérieur.
	
Variante Design Line
La jonction étroite disponible en option de seulement 40 mm augmente encore la transparence.
	
Pour améliorer le confort, un ressort de soutien réduit les efforts de l’utilisateur pour soulever l’ouvrant.

L’amortisseur de poignée amortit doucement l’abaissement de l’ouvrant et le mouvement de la poignée de manœuvre : ce qui est particulièrement adapté au maniement par des personnes vulnérables telles que les enfants.

Classification selon les normes européennes (valeurs maximales du système) :
	
Isolation thermique selon EN ISO 1077-2			Uf = à partir de 1,8 W/m²K
Perméabilité à l‘air selon EN 122077					Classe 4
Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208			Jusque Classe E900
Résistance aux charges du vent selon EN 12210 		Classe C5/B5
Résistance aux efforts mécaniques selon EN 13115	Classe 1
Essai de fatigue selon EN 12400					Sur demande
Résistance à l’effraction suivant EN 1627			RC2 maximum
Isolation acoustique selon EN ISO 140-3 :		Sur demande