Système de profilés à face plane à valeur d’isolation augmentée et d’une profondeur de construction de 75 mm, pour fenêtres avec seuil encastré, sans obstacle

Type Schüco AWS 75.SI+ sans obstacle

Les profilés à rupture de pont thermique (RPT) sont constitués de deux coquilles en aluminium extrudées séparément d’une épaisseur de 1,7 mm (+/- 0,1 mm) 

Valeur Uf pour une combinaison de profilés d’une largeur visible de 117mm (châssis dormant 69 mm + joint 7 mm + profilé d’ouvrant 41 mm) de 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K en version optimisée)

Des profilés en aluminium suivant EN AW 6060 / EN AW 6063, suivant EN755 et EN12020 doivent être utilisé. 

Le profilé composé de cette façon est du type à trois chambres avec une profondeur de construction 75 mm. Chaque profilé est pourvu d’une tubulure creuse permettant la pose de raccords angulaires ou en T. Ces raccords angulaires ou en T présentent des canaux préformés qui, après assemblage des angles, peuvent être remplis par injection de colle à deux composants à base de polyuréthane dans des ouvertures prévues à cet effet au niveau des coquilles des profilés.

Les raccords angulaires ou en T ne peuvent en aucun cas être enduits de colle avant le perçage ou le goupillage des profilés.

Des équerres de renfort en PVC sont placées à l’intérieur des onglets et des raccords en T de la coquille extérieure pour éviter tout déplacement des onglets.

Les coquilles de profilés sont reliées les unes aux autres à l’aide de barrières en polyamide ou en polythermide renforcées de fibres de verre. Ces barrières isolantes sont chacune pourvues de deux fils d’acier crénelés reliés de façon indéformable et sans jeu aux deux demi-coquilles creuses en aluminium. Les barrières isolantes se trouvent dans le même plan que la partie intérieure des profilés. 

Une des baguettes d’isolation présente un cordon mousse, et ce afin d’obtenir une thermo-isolation plus élevée, conformément aux normes européennes EN 10077-1 et EN 10077-2 déterminant les critères relatifs au coefficient de convection de la chaleur des éléments de fenêtre et de façade.

La parclose est montée au même niveau que les barrières isolantes. Un rebord en aluminium empêche toute infiltration d’eau. De cette façon, l’eau ou la condensation ne peuvent s’écouler à l’intérieur de la construction.

L’aération et l’évacuation de l’eau des rainures des parcloses doivent être effectuées soit directement par les déflecteurs en aluminium (de la même couleur que les pompes de châssis ou en PVC noir), soit le long de la partie inférieure à l’aide des orifices d’évacuation situés dans la préchambre du profilé. Les fenêtres sont pourvues d’un joint central en EPDM multi-chambre et de pièces d’angles préformées dans les angles.

Le joint du vitrage extérieur n’est donc pas coupé dans les angles. Les angles des joints extérieurs doivent être collés à l’aide d’une colle contact ou vulcanisés. La partie en aluminium de l’ouvrant et le joint central ne doivent pas entrer en contact.

Les parcloses s’appuient sur toute leur longueur sur les dormants et les profilés d’ouvrants. Elles ne doivent pas reposer sur les barrières isolantes. Les parcloses se trouvent dans le même plan que le profilé de l’ouvrant et du châssis extérieur. Un décalage n’est pas visible. Les éventuelles tolérances résultant du traitement de la surface sont neutralisées par les supports en plastique montés sur la parclose.

Si nécessaire, des profilés de renforcement statiques sont posés. Dans ce cas, les calculs devront être établis par un bureau d’études agréé.

Dimensions visibles extérieures des profilés de fenêtres (indicatives) :
Dormant : minimum 69 mm 
Dormant supérieur : de largeur adaptée au caisson de la protection solaire
Meneau / Traverse : MINIMUM 84 mm
Ouvrant : minimum 41 mm

Tous les composants aluminium (tôles / profilés) seront traités de manière uniforme (laquage / anodisation provenant du même fournisseur et en tout cas la même référence de poudre/de bain).

Classification selon les normes européennes :
	
Isolation thermique selon EN ISO 1077-2			Uf = 0,92 à 1,4 W/m²K
Perméabilité à l‘air selon EN 122077				Classe 4
Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208			Classe 9a
Résistance aux charges du vent selon EN 12210 		Classe C5/B5
Résistance aux efforts mécaniques selon EN 13115		Classe 4
Essai de fatigue selon EN 12400				Classe 3
Résistance à l’effraction suivant EN 1627			RC3 maximum
Isolation acoustique selon EN ISO 140-3:			à définir définie dans le rapport de l’acousticien 

Ferrures pour fenêtres

Les ferrures doivent être identiques à celles qui ont été posées lors de l’obtention des certificats d’essais et donc aussi décrits ici. Le fournisseur doit prévoir la possibilité de remplacement des pièces du système de portes et de fenêtres posé pendant dix ans au moins après l’arrêt de la production des systèmes de fenêtres et de portes installés.

Lors du choix des ferrures, les tableaux les plus récents du fabricant de systèmes doivent être scrupuleusement suivis, notamment en ce qui concerne la stabilité et les dimensions des ouvrants.
Les ferrures, les profilés de fenêtre, les joints et tous les accessoires sont développés, testés et livrés par un seul et même fabricant de systèmes. Seule cette combinaison résulte en une garantie complète sur l’élément de fenêtre.

Les ferrures sont fixées de façon indéformable et sans jeu dans les rainures des profilés au moyen de vis de réglage. Tous les éléments de ferrure mobiles sont guidés dans des supports en plastique. Tous les éléments de ferrure à l’exception des poignées sont montés de façon invisible.

Ferrures cachées en inox pour oscillo-battant, tombant-battant et ouvrant simple

Ces ferrures de fenêtre en inox sont entièrement intégrées dans la rainure de ferrure. A l’extérieur, seule la poignée de fenêtre est encore visible. Le délardement du joint de battement à l’intérieur est interdit du fait de l’absence de charnières visibles. Un poids d’ouvrant max. de 160 kg est possible de même que des ferrures anti-effractions de classe WK 3 (catégorie de résistance 3 DIN 1627) max.
Le mouvement de rotation est limité à 90°. Un limiteur d’ouverture peut être installé pour ne pas endommager le mécanisme des ferrures.
Les modes d’ouverture ouvrant simple, oscillo-battant, tombant-battant, tombant et double ouvrant sont disponibles.
L’ouvrant tournant pour les fenêtres double ouvrant est équipé d’une ferrure entièrement autonome dont le mécanisme est invisible lorsque la fenêtre est fermée.

Crémone de fenêtre

La crémone est un modèle design.
La crémone est montée sur l’ouvrant sans rosette ni boîtier visible et est amovible.
La crémone peut être posée après le montage des fenêtres.
Selon le choix de l’architecte, différents types de crémones sont disponibles.

Schüco AWS 75.SI+, système de porte-fenêtre en aluminium à haute isolation thermique avec accessibilité (seuil zéro), avec une profondeur de base de 75 mm.

Caractéristiques de conception :

Cadre ouvrant avec le côté intérieur décalé de 10 mm par rapport au niveau du dormant, affleurant vers l'extérieur.
Le système doit être équipé de parcloses rectangulaires.
Les parcloses sont installées à l'aide de supports en plastique à compensation de tolérance.
Profilé de seuil à isolation thermique intégré dans la zone de la structure du sol avec un profilé de recouvrement pour fermer le seuil. Cette couverture doit être installée au niveau du bord supérieur du sol fini.
Le joint central circonférentiel avec coins profilés forme le plan d'étanchéité entre le cadre ouvrant et dormant. De plus, un joint inférieur qui s'abaisse automatiquement permet d’augmenter l’étanchéité. Un tube est intégré dans le profilé de sol, qui assure un drainage contrôlé au moyen d'un clapet anti-retour et assure également une étanchéité jusqu'à 600 Pa.

Profondeurs de profil :
Cadre dormant 75 mm
Cadre ouvrant 85 mm

Largeurs de vue du profil :
Cadre ouvrant bas 104 mm
Cadre, côté et dessus 79 mm
Cadre d'insertion 44 mm
Poteau 94 mm
Loquet 94 mm
Cadre battant (porte fenêtre) 61 mm

Selon la directive ift BA-01/1 2018-10, les éléments de passage sans obstacle avec seuil zéro doivent atteindre une capacité de retournement de classe 6.