Système de mur rideau structurel en aluminium 
d’une largeur de vue de 50 mm / 60 mm,  à vitrage à fixation mécanique

Type Schüco FWS50SG-FWS60SG

La construction de base est un système autoportant isolé et, à condition que l’extérieur du mur-rideau soit entièrement vitré, sans aucun profilé en aluminium visible de l’extérieur.

Il doit éventuellement être possible, au choix de l’inventeur du projet, de pourvoir tout de même des moulures verticales ou horizontales en aluminium afin d’obtenir ainsi une façade dite semi-structurelle.

Les façades doivent être pourvues du marquage CE

Un passeport de produit avec les qualités suivantes doit être soumis :
•	Perméabilité à l’air suivant EN 12152, EN 12207 : AE
•	Etanchéité à la pluie suivant EN 12154, EN 12208 : RE 1200
•	Résistance à la poussée du vent suivant EN 13116 : 2,4 kN/m² (charge accrue 3,6 kN/m²)
•	Résistance aux chocs suivant EN 14019 : I5/E5
•	Agrément technique européen : ETA 05/0114
•	Sécurité contre la chute : conforme à la réglementation TRAV

Valeurs Uf, suivant EN ISO 10077-2 pour une épaisseur de vitrage comprise entre 32 mm et 44 mm : 1,6 à 1,9 W/m²K pour le système FWS 50 SG
Valeurs Uf, suivant EN ISO 10077-2 pour une épaisseur de vitrage comprise entre 32 mm et 44 mm : 1,5 à 1,8 W/m²K pour le système FWS 60 SG

La construction prendra en compte les mouvements différentiels de la structure du gros-oeuvre de manière à ne pas mettre les vitrages sous contraintes anormales et garantir le système. 

Les éléments portants de la construction mur-rideau sont construits à partir de profilés rectangulaires creux, constitués de plusieurs chambres. La largeur de vue intérieure est de 50 mm / 60 mm.
Les profilés portants se trouvent à l’intérieur de la construction et leur profondeur de construction peut varier de 50 mm à 250 mm.

Toutes les sections des profilés sont légèrement arrondies. Les profilés de traverse peuvent avoir au choix un dégagement de 1 mm vers l’intérieur par rapport aux montants. Les profilés de traverse sont pourvus de canaux de vissage pour les raccords en T. Les profilés de montant et les profilés de traverse sont reliés de telle façon que les traverses chevauchent les montants. Pour ce faire, les traverses sont délardées. Les rainures de drainage des traverses chevauchent les rainures de drainage des montants. Les traverses sont également pourvues d’embouts d’étanchéité en EPDM.
Le raccordement entre les traverses et les montants est effectué par des liaisons par vis ou des raccords en T. La stabilité des raccords doit être contrôlée selon les normes statiques en vigueur. A la demande de la direction de la construction, les calculs statiques établis par un bureau d’étude agréé devront être fournis.

Une dilatation de la construction en longueur est garantie sans problème par la pose de manchettes de traverse et de trous oblongs dans la position de chevauchement des profilés de traverse.

Le vitrage des éléments de façade se trouve toujours dans le même plan extérieur et est constitué de deux feuilles de verre séparées l’une de l’autre par une entretoise de 20 mm, livrée par le fabricant du système (en acier inoxydable noir).  

Pour le collage et la longévité du raccordement au vitrage, les directives du fabricant de matériau d’étanchéité, par exemple Dow Corning, devront être suivies.

Le vitrage devra être fixé mécaniquement et de façon invisible à l’aide de clips de vitrage livrés par le fabricant du vitrage. Ces clips de vitrage et leur vis de fixation, pourvue d’un élément de vissage en plastique spécial, sont montés dans le joint intermédiaire, puis tournés de 90°. Les clips de fixation sont ensuite tournés à l’aide d’un tournevis à rallonge.
Le joint de 20 mm entre les feuilles de verre et/ou panneaux-sandwich est colmaté par un joint d’étanchéité en néoprène qui est enfoncé dans l’entretoise (rupture thermique de la façade, faisant office de font de joint), puis mastiqué à l’aide d’un mastic silicone, résistant aux UV. 

Variante : joint d’étanchéité profond, en silicone préformé, mis en place entre les deux modules de vitrage à l’aide d’un joint silicone en U qui est enfoncé dans la rainure d’admission de la rupture thermique.   

Remarques importantes:

Les épaisseurs de vitrage requises dépendent des dimensions du vitrage et doivent être déterminées avec le fabricant de vitrage. En raison des conditions de garantie, toutes les combinaisons de vitrage, collage et pré-remplissage doivent être envisagées avec le fabricant concerné.

Les supports porteurs de charge pour le vitrage à jointoyage au moyen de mastic, doivent être réalisés à l’aide de guides de tringle en aluminium pourvus d’une pièce d’appui en silicone.
Si le vitrage est placé à l’aide de joints en silicone pré-formé en forme de U, le vitrage situé le plus à l’extérieur est pourvu d’un soutien complémentaire à la hauteur des traverses sous la forme d’un support de vitrage noir, placé vers l’arrière et monté à l’aide de vis noires. Les charges sont transmises à l’ossature porteuse et non au noyau isolant. 

Si la réglementation nationale le prévoit, des attaches de sécurité supplémentaires seront mises en place (sans supplément).

Parties ouvrantes dans le mur-rideau (voir descriptif séparé)

Raccordement du mur-rideau au gros-œuvre

Les raccordements du mur-rideau au gros-œuvre se font à un niveau d’étanchéité égal et doivent être réalisés de façon à être étanches à l’eau de l’extérieur et étanches à la condensation de l’intérieur. 
Les profilés de couvre-joint de raccordement sont montés séparément dans les profilés de traverses et de montants, de façon telle que la différence de hauteur (6 mm) entre les profilés s’annule.
Un voile EPDM est clipsé sur toute la surface de la construction et celui-ci s’étend au même niveau à l’arrière du système de drainage du mur-rideau.

Ce film peut être clipsé dans les profilés de raccordement au moyen d’un petit joint d’étanchéité vulcanisé. L’étanchéité du raccordement du mur-rideau au gros-œuvre est assurée ainsi sans fixation mécanique.

Ce film EPDM est clipsé sur toute la largeur de la partie inférieure de la construction à hauteur de la rainure de drainage des montants. 
A ce stade, les traverses sont délardées pour permettre au butyle d’être dirigés vers le haut.
Une évacuation contrôlée de la condensation vers l’extérieur et éventuellement des eaux d’infiltration est également garantie par un élément d’étanchéité spécial placé dans la feuillure des montants.
A l’intérieur l’étanchéité à la condensation de la construction doit être assurée par un film d’étanchéité ou par un joint plastique.
Les raccordements à l’extérieur de la construction se font à l’aide de vis en inox A4.
Les éléments de fixation doivent être conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être fabriqués en acier galvanisé et doivent pouvoir transmettre les différentes charges au gros-œuvre sans aucun problème. Ils doivent être en mesure de compenser les dilatations verticales et longitudinales.